临床技能培训中心模拟手术室购置设备参数要求

	设备名称
	参   数   要   求
	设备图片

	不锈钢手术器械台车
	长度100cm 高度92cm  宽度60cm 双层，带轮子4个，要有刹车。  

材质：304不锈钢  厚度 ≥ 1.3mm 
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	不锈钢手术托盘双臂升降车
	长70cm 宽40cm 升降最高140cm 最低90cm

带轮子4个 双刹车。

材质：304不锈钢  厚度 ≥ 1.3mm
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	不锈钢器械柜
	高175cm 宽40cm 长90cm 

4开门，上部门高115cm带玻璃，内部4层

下部门高50cm，内部2层

材质：304不锈钢  厚度 ≥ 1.1mm
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	不锈钢刷手池
	长度310cm  高度195cm  底部宽度40cm  要求刷手池凸出部位最宽不要超过60cm。

安装4个感应水龙头，要有水加热设备，要安装至少4个自动感应出液器（要放洗手液和手消）

材质：304不锈钢  厚度 ≥ 1.3mm
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	CR治疗车
	高93cm 宽45cm 长75cm 两层 轮子带刹车

材质：304不锈钢  厚度 ≥ 1.3mm
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	宁阳县第一人民医院器械采购报价表



	名称
	单位
	生产厂家
	数量
	单价
	金额

	CR手术器械台车
	辆
	
	2
	
	

	CR手术托盘双臂升降车
	辆
	
	1
	
	

	CR器械柜
	个
	
	1
	
	

	不锈钢刷手池
	套
	
	1
	
	

	CR治疗车
	辆
	
	1
	
	


