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一、主要功能
利用红外光热效应与艾灸协同作用，作用于患处，通过热效应扩张毛细血管、加速血流，促进新陈代谢与炎症消散，达到消肿、镇痛的效果。
二、主要技术参数
1.双通道独立输出:支持红光和艾灸同时或单独使用，治疗头支持三维旋转，支架范围可调节.
2.红外光波长与功率:波长0.8um -3 um，光疗档位与频率可调。
3.艾灸温度与控温:艾灸加热温度可调，红外光工作表面温度可调，无烟灸疗，自动控温。
4.安全保护:具备双重独立温度保护装置及防倾倒保护功能，确保使用安全。
5.工作时间与操控:工作时间可调，采用触屏操控。


