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	一次性射频等离子手术电极
（医保编码C14040100500000）
	 规格型号：微创通用款（刀型、钨针型）
适用范围：与高频手术设备配合使用，供临床外科手术中对组织实施切割、分离、凝固。
产品类型：一次性、无菌、单极射频等离子电极，低温工作（40℃～70℃），对周围组织热损伤小。
主机适配：可匹配主流射频等离子主机或者高频手术设备
接口标准：标准三孔接头，插拔顺畅、接触可靠，接口通用或提供转接头；
[bookmark: _GoBack] 接口标准：插拔顺畅、接触可靠。


	一次性使用神经阻滞穿刺针
	规格：针身22G/23G，有效长度80～100mm，满足臀部深部梨状肌穿刺给药
针管：医用不锈钢，管壁光滑，柔韧性好，可微调角度贴合解剖层次
针身;带深度刻度标识，清晰耐磨，精准控制进针深度
针尖：斜角打磨，穿刺阻力小，减少软组织损伤，给药通畅
适配：通用注射器接口，适用于梨状肌阻滞、软组织封闭、深部肌肉注射、无菌独立包装


	
骨修复材料
	
成分与参数：核心成分为重组人骨形态发生蛋白 - 2（rhBMP-2），具备明确蛋白含量与生物活性，可诱导间充质细胞定向分化为成骨细胞，实现骨与软骨重建。
适用范围：适用于骨科骨缺损填充、骨不连 / 延迟愈合修复及骨折愈合障碍病例，尤其适配自体骨 rhBMP-2 缺乏导致的难愈合骨损伤。

	苏木素 - 伊红（HE）染色液
	适用范围：用于人体组织石蜡切片、细胞涂片的常规病理 HE 染色，适配全自动染色机与手工染色操作。
染色性能：细胞核染色清晰、核浆对比分明，无明显背景非特异性染色，批间效果一致性强。
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