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参考图片

	双关节止血钳（精细头）

	1、规格：双关节DeBakey 精细头有锁扣  总长350mm  齿弧弯高25mm 锁合力≥30N
2、适用范围：胸腔镜手术器械胸腔止血钳分离并止血 。
3、材质：器械材料应采用YY/T 0294.1-2016《外科器械 金属材料 第1部分：铝镍钴进口合金钢》规定的05Cr17Ni4Cu4Nb和M不锈钢材料制造。器械表面需哑光，避免器械在胸腔镜下发生反光而影响操作视线。             
4、有医疗器械注册第二类注册证                                                                
	[image: 双关节止血钳601.003-1（精细头）]

	双关节海绵钳（香蕉头）
	1、规格：双关节DeBakey 、香蕉头 有锁扣 总长：350mm  齿头宽10mm
2、适用范围：胸腔镜手术器械胸腔肺叶钳抓取并转运，
3、材质：器械材料应采用YY/T 0294.1-2016《外科器械 金属材料 第1部分：铝镍钴进口合金钢》规定的05Cr17Ni4Cu4Nb和M不锈钢材料制造。
器械表面需哑光，避免器械在胸腔镜下发生反光而影响操作视线。
4、提供医疗器械注册第二类注册证
	[image: 双关节海绵钳（香蕉头）601.040]

	双关节海绵钳（卵圆头）
	1、规格：双关节DeBakey 、卵圆头 有锁扣 总长：350mm  弯无齿头宽12mm
2、适用范围：胸腔镜手术器械胸腔肺叶钳抓取并转运，
3、材质：器械材料应采用YY/T 0294.1-2016《外科器械 金属材料 第1部分：铝镍钴进口合金钢》规定的05Cr17Ni4Cu4Nb和M不锈钢材料制造。
器械表面需哑光，避免器械在胸腔镜下发生反光而影响操作视线。
4、提供医疗器械注册第二类注册证

	[image: 双关节海绵钳601.021]

	双关节持针钳
	1、 规格：双关节直头 、 有锁扣 总长：300mm  
2、适用范围：胸腔镜手术器械胸腔持针钳精准缝合，
3、材质：器械材料应采用YY/T 0294.1-2016《外科器械 金属材料 第1部分：铝镍钴进口合金钢》规定的05Cr17Ni4Cu4Nb和M不锈钢材料制造。
器械表面需哑光，避免器械在胸腔镜下发生反光而影响操作视线。
4、提供医疗器械注册第二类注册证

	[image: 双关节持针钳601.055]
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