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	持续葡萄糖监测系统-葡萄糖传感器(探头）
	适用范围：皮下组织间液葡萄糖实时检测：通过电化学感应原理，持续监测皮下组织间液葡萄糖浓度，间接实时反映人体血糖水平。
配套要求：免费提供配套持续葡萄糖监测系统（CGM）
注册要求：具备有效医疗器械注册证（Ⅲ 类）
准确度要求（MARD值）：≤8.5%
结构与设计：植入电极：单根软针，柔性材质，降低痛感。
1. 一体化设计：传感器 + 发射器集成，一次性使用，无需维护
2. 固定方式：医用低敏敷贴，防汗、防过敏、不易脱落
3. 尺寸重量：整体轻薄，重量≤5 g，佩戴舒适
4. 出值频率：每3分钟出一个值，24小时记录480个血糖值
数据显示：配套 APP / 接收器，实时血糖值、趋势曲线、高低血糖标记，支持动态血糖统计分析，可打印动态血糖患者的持续葡萄糖评估报告、AGP报告、指南版报告
功能要求：支持血糖低于或高于预设提醒阈值，可发出提醒
无菌：环氧乙烷灭菌，一次性使用；
进液防护等级：IP28

	[bookmark: _GoBack]血糖试纸（葡萄糖脱氢酶法）
	适用范围： 体外定量检测人体新鲜指尖毛细血管全血、静脉全血、动脉全血、新生儿全血中葡萄糖浓度，适用于临床医护人员检测及糖尿病患者自测。
红细胞压积范围：15%-70%（或更宽广范围）
包装规格：50支/盒。
配套服务：免费提供血糖仪、质控液、采血针；支持全院血糖管理系统对接、数据实时上传

	β-羟丁酸试条（电化学法）
	 预期用途：体外定量检测人体新鲜毛细血管全血、静脉全血中 β- 羟丁酸浓度，用于糖尿病酮症酸中毒筛查、监测及生酮饮食管理
红细胞压积范围：15%-70%（或更宽广范围）
包装规格：50支/盒
配套要求：免费提供配套同品牌血酮 / 血糖血酮一体机、专用质控液（高低浓度）、一次性采血针、免调码芯片配套服务。
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