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	一次性使用负压护创材料
	适用范围：用于对非慢性体表创面（手术后缝合创面、机械创伤、切割伤创面、浅II度烧烫伤创面）进行负压引流，配合负压源与封闭贴膜完成负压封闭引流操作，排出创面渗出物。
注册要求：产品必须符合《医疗器械监督管理条例》《医疗器械说明书和标签管理规定》等国家现行法规。
技术规范要求;无菌独立包装，内外标签标识完整清晰。
规格要求：20cm*10cm*（0.6cm-3cm） 10cm*10cm*（0.6cm-3cm）15*10*（0.6cm-3cm）； 10*6*（0.6cm-3cm）
）材质：PU 聚氨酯海绵  PVA 聚乙烯醇海绵（两种材质分别报价）
参数要求：导管柔韧耐弯折，导管与泡沫结合牢固，负压作用下不松脱、不漏液，能够稳定维持创面负压的环境
[bookmark: _GoBack]结构及组成：由聚乙烯醇泡沫材料和多孔硬质引流管、医用半透密封贴膜、连接管、止流夹、鲁尔接头、吸盘 / 冲洗组件、引流护帽等组成。

	一次性使用脑室外引流器
	适用范围：用于神经外科脑室外脑脊液持续引流，降低颅内压力，可进行脑脊液采样。
注册要求：产品必须符合《医疗器械监督管理条例》《医疗器械说明书和标签管理规定》等国家现行法规。
技术规范要求：一次性使用无菌医疗器械，产品内外标签标识清晰完整。
规格要求：14F； 12F
参数要求：成套供货，管身开设多组引流孔，管身自带深度刻度标识，管路配有流量调节阀；引流袋内置防逆流瓣膜。
。

	体外引流装置
	适用范围：用于外科术后体腔、软组织间隙积液、积血、渗出物的体外引流。
注册要求：产品必须符合《医疗器械监督管理条例》《医疗器械说明书和标签管理规定》等国家现行法规。
技术规范要求：一次性使用无菌医疗器械，产品内外标签标识清晰完整。
规格要求：Fr15-2； Fr12-2
参数要求：导管材质柔韧光滑，抗弯折、抗压扁，导管内外壁光滑无毛刺。连接管路密封性良好，引流袋防逆流。


	一次性无菌腹腔引流导管及附件
	适用范围：用于腹部外科术后腹腔内积液、积血、渗出物的体外引流。
注册要求：产品必须符合《医疗器械监督管理条例》《医疗器械说明书和标签管理规定》等国家现行法规。
技术规范要求：一次性使用无菌医疗器械，产品内外标签标识清晰完整。
规格要求：8Fr-30cm；8Fr 52-11183（6Fr-30cm）
参数要求：材质柔软光滑，内外管壁无毛刺，连接牢固，穿刺针锋利顺滑，穿刺阻力小。配套体表固定件可稳固固定导管。外接引流袋具备防逆流结构。
配套服务：若到货产品出现包装破损、效期不足、质量缺陷、配件缺失等问题，投标人必须无条件免费更换、退货，并承担由此产生的全部损失。
















