耗材参数要求
	设备名称
	参   数   要   求
	图片

	理疗用体表电极
	使用机器：用于低频体外膈肌起搏器，

性能结构与组成：由导电材料和连接线组成。导电材料接触皮肤表面，将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤
  材质：导电材料及连接线

型号：插孔式
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	一次性使用心电电极
	使用机器: 用于胸阻抗法血流动力学检测系统

性能结构与组成：由电极芯、电极扣和医用压敏胶衬垫组成。

材质：PE泡棉加PET
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	一次性咬嘴
	使用机器：用于肺功能测试仪
性能结构与组成：手术或检查时患者开口的辅助器械，由聚丙烯等高分子材料制成

  材质：聚丙烯
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	医用胶布
	江西3L医用制品集团股份柬埔赛有限公司生产。
性能结构与组成：背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。  

材质：具有自粘特性的胶粘剂的胶带

型号：910cm*2.5cm
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	耗材名称
	规格
	单位
	生产厂家
	注册证号
	医保编码
	挂网价
	本次报价

	理疗用体表电极
	
	套
	
	
	
	
	

	一次性使用心电电极
	
	套
	
	
	
	
	

	咬嘴
	
	个
	
	
	
	
	

	医用胶布
	910*2.5
	卷
	江西3L
	
	
	
	


