  耗材参数要求
	
耗材名称
	
参    数    要    求



	
一次性使用内镜喷洒管
	参考规格 型号 WP-18/1000
结构与组成：一次性便用内镜喷洒管由喷嘴、螺旋体、导管、应力分散管、注液手柄、支撑丝(可选)和螺帽(可选)组成。按是否带支撑丝分为两种型号，每种型号按直径和工作长度不同各分为十种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。

	一次性使用球囊扩张导管
	参考规格：BDC-18/80-7/18
参考型号：BDC-18/80-7/18
结构与组成：一次性使用球囊扩张导管由连接件组件、导管、球囊、软头、显影环、二通旋塞组成。该产品以无菌状态提
供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

	一次性使用活组织取样钳（胃肠镜适用）
	参考规格：长度1.8米 
结构与组成：产品由钳头组件、连接组件和手柄组件组成。

	一次性使用活组织取样钳（支气管镜）
	参考规格：-长度1.2米
结构与组成：产品由钳头组件、连接组件和手柄组件组成。

	可旋转重复开闭软组织夹
	参考规格：ROCC-D-26-195-C
参考型号：ROCC-D-26-195-C
结构与组成：可旋转重复开闭软组织夹由夹片、夹座、过渡帽、拉索、外管(弹簧管)、护套管、定位帽、漫块、手柄和外管（不带涂层）组成，按尺寸不同分为192种规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

	一次性使用电圈套器
	参考规格：MTN-PFS-E-36/23  直径2.8cm或直径3.6cm
参考型号：MTN-PFS-E-36/23
结构与组成：产品由套圈、外管、芯杆、滑块、导电插头构成，按套圈形状分为六角形、椭圆形、半月形、组合形。主要材质为M号不锈钢、PE、PTFE和ABS。产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌，有效期3年。

	一次性内窥镜用注射针
	参考规格：IN02-25423230-J   25G针头直径0.5mm
参考型号：IN02-25423230-J
结构与组成：该产品由针头、外管、内管、前手柄、输液手柄(鲁尔接头)组成。针头由06Cr19Ni10制成，外管由PTFE制成，输液内管由POM或PA制成，手柄组件由ABS制成。



	一次性使用高频切开刀
	参考规格：MK-T-1-195 食管切开刀头1.5mm胃切开刀头2.0mm
参考型号：MK-T-1-195
结构与组成：该产品由针头、外管、内管、前手柄、输液手柄(鲁尔接头)组成。针头由06Cr19Ni10制成，外管由PTFE制
成，输液内管由POM或PA制成，手柄组件由ABS制成。

	血管夹
	参考规格：DHC-F-26-195-C 直径16mm
参考型号：DHC-F-26-195-C
结构与组成：血管夹由夹子组件，过渡帽、拉索、外管(弹簧管、不带涂层)，护套管，定位帽和手柄组成，其中夹子组件由夹片、一点销轴、夹座组成，手柄由滑块，芯杆，卡块组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

	热活检钳
	参考规格：HBF-23/2000  止血功能，不带涂层
参考型号：HBF-23/2000
结构与组成：热活检钳由钳头、涂塑弹簧管、高频电接口和手柄组成。产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌。

	一次性使用细胞刷
	参考规格：MTN-XB-40/160-B  长度1.6米 长度1.2米
参考型号：MTN-XB-40/160-B
结构与组成：一次性使用细胞刷由刷头部件、弹簧管/钢丝绳和手柄组成。按是否带有外管分为A/D型(不带外管)、B/C型(带有外管)，每型按刷头直径与有效长度不同又分为若干规格。该产品以无菌状态提供给，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

	一次性使用取石网篮
	参考规格：SEB-E-25/50-7/200
参考型号：SEB-E-25/50-7/200
结构与组成：一次性使用取石网篮由手柄组件、护套管、拉索、外管、收紧管、网篮丝、前端帽、双腔头端帽(适用于可过导丝款)组成，按取石网篮篮体结构型式不同分为四线螺旋型、可过导丝四线螺旋型、八线螺旋型、可过导丝八线螺旋型、四线钻石型、可过导丝四线钻石型六种。每型按网篮开幅、网篮有效长度和工作长度不同又分为若干规格。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

	过氧乙酸消毒液
	参考规格：A剂：5.5L，B剂：73ml
参考型号：A剂：5.5L，B剂：73ml
结构与组成：主要有效成分为过氧乙酸，可杀灭肠道至病菌，化脓性球菌，治病性酵母菌和医院感染常见病菌。可杀灭细菌芽孢。

	医用多酶清洗液
	参考规格：5 L
参考型号：液体
结构与组成：主要有效成分有蛋白酶，脂肪酶，纤维素酶，淀粉酶，表面活性剂等。广泛适用于各类自动清洗系统，如内镜清洗机，超声清洗机。使用于各类手术器械、口腔科器械，软化内镜，硬式内窥镜，麻醉物品及其他医疗器械。

	内镜清洗刷
	参考规格：胃肠1.8米  气管镜1.2米
结构与组成：主要用于清洗胃镜、肠镜。

	一次性使用
异物钳
	适用范围：用于内窥镜下取异物
参考规格型号：齿形、网兜型、网篮型、三爪钳、五爪钳、鼠爪钳
结构与组成：一次性使用异物钳(以下简称异物钳)由钳头、拉 索、滑环、外套管和手柄组成。异物钳根据钳口型 式分为钳型、爪型和篮型三种，产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，-次性使用。
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	一次性使用内镜喷洒管
	
	条
	
	
	
	
	

	一次性使用球囊扩张导管
	
	件
	
	
	
	
	

	一次性使用活组织取样钳
	1.8m
	把
	
	
	
	
	

	一次性使用活组织取样钳
	1.2m
	把
	
	
	
	
	

	可旋转重复开闭软组织夹
	
	个
	
	
	
	
	

	一次性使用电圈套器
	
	个
	
	
	
	
	

	一次性使用电圈套器
	
	个
	
	
	
	
	

	一次性内窥镜用注射针
	
	个
	
	
	
	
	

	一次性使用高频切开刀
	
	个
	
	
	
	
	

	一次性使用高频切开刀
	
	个
	
	
	
	
	

	血管夹
	
	个
	
	
	
	
	

	热活检钳
	
	把
	
	
	
	
	

	一次性使用细胞刷
	
	个
	
	
	
	
	

	一次性使用取石网篮
	
	个
	
	
	
	
	

	过氧乙酸消毒液
	
	套
	
	
	
	
	

	医用多酶清洗液
	5L
	桶
	
	
	
	
	

	内镜清洗刷
	1.8m
	把
	
	
	
	
	

	内镜清洗刷
	1.2m
	把
	
	
	
	
	

	一次性异物钳
	
	把
	
	
	
	
	



