	  耗材参数要求

	耗材名称
	参    数    要    求

	二氧化碳吸收器
	参考规格：0.5kg XSJ-Ca

	
	适用范围：与麻醉呼吸回路配套使用，用于吸收回路二氧化碳，保障通气安全；适配主流麻醉机（迈瑞、德尔格等）回路，吸收效率高。

	加强型气管插管
	参考规格：3.5mm-6.5mm

	
	适用范围：与麻醉 / 急救气道管理配套使用，用于建立人工气道，提供通气供氧；带加强钢丝结构，抗弯折防塌陷，气囊压力可控，组织相容性好。

	麻醉机和呼吸机用呼吸管路
	参考规格：B0367 成人

	
	适用范围：与麻醉机、呼吸机配套使用，用于连接患者气道，输送麻醉 / 呼吸气体；管路壁光滑无毛刺，抗弯折不塌陷，接头通用，适配主流品牌设备。

	一次性使用麻醉呼吸管路
	参考规格：III小儿

	
	适用范围：与小儿麻醉机配套使用，用于输送麻醉气体，适配小儿患者气道；管路内径适配小儿通气流量，气道阻力小，接头通用，适配主流小儿麻醉机。

	热湿交换器
	参考规格：成人型

	
	适用范围：与麻醉 / 呼吸回路配套使用，用于加温湿化气体，保护气道黏膜；可有效保留气道温湿度并过滤细菌，适配主流回路接头，无脱落漏气风险。

	双腔支气管插管
	参考规格：Fr35（右）、Fr35（左）、Fr37（左）、Fr37（右）

	
	适用范围：与胸科手术麻醉配套使用，用于实现左右肺隔离，满足单肺通气需求；双腔独立通气，密封性能好，定位标识清晰，对气道黏膜损伤小。

	一次性使用封堵支气管插管
	参考规格：EBT0109S

	
	适用范围：与胸科手术麻醉配套使用，用于支气管封堵，实现单肺通气管理；封堵气囊定位精准，密封性好，对气道黏膜损伤小，适配常规支气管镜操作。

	一次性使用喉罩气道导管
	参考规格：MLM30C、MLM40C、MLM50C

	
	[bookmark: _GoBack]适用范围：与麻醉 / 急救气道管理配套使用，用于快速建立气道，实现面罩式通气；罩体贴合气道结构，密封效果好，气道损伤风险低，材质柔软生物相容性佳。

	一次性使用连接管
	参考规格：TLI1.4*1000

	
	适用范围：与麻醉 / 输液管路配套使用，用于管路转接，输送气体或药液；接头密封性好，无漏气漏液风险，材质无菌级，抗弯折，适配常规管路接头。

	一次性使用麻醉穿刺包（腰硬联合包）
	参考规格：硬膜外和腰椎

	
	适用范围：与麻醉穿刺操作配套使用，用于腰麻、硬膜外麻醉及联合阻滞穿刺；包含全套无菌器械，无热源无毒性，穿刺针锋利导管柔软，降低损伤风险。

	一次性使用麻醉用针
	参考规格：0.7*90

	
	适用范围：与麻醉穿刺操作配套使用，用于局部阻滞、硬膜外穿刺与给药；针体锋利刻度清晰，定位精准，材质无菌级，防弯折，降低穿刺并发症风险。

	一次性使用气管插管
	参考规格：普通

	
	适用范围：与麻醉 / 急救气道管理配套使用，用于建立人工气道，实现机械通气；管体光滑生物相容性好，气囊压力稳定，多规格可选，防塌陷抗弯折。

	一次性使用气管插管组件（带喉镜片）
	参考规格：II型加强型

	
	适用范围：与气管插管操作配套使用，用于辅助暴露声门，建立并维持人工气道；喉镜片贴合气道解剖，视野清晰，组件一次性无菌级，防交叉感染。

	一次性使用有创血压传感器
	参考规格：WX-PS-4812T

	
	适用范围：与迈瑞监护设备配套使用，用于实时采集患者动脉压力信号，监测有创血压；压力传导精准数据稳定，抗干扰能力强，无菌级设计防交叉感染。

	医用喉罩
	参考规格：3.0#、4.0#、5.0#

	
	适用范围：与麻醉气道管理配套使用，用于快速建立安全通气通道，实现麻醉通气；罩体贴合口咽部解剖，密封效果好，气道损伤风险低，多规格可选适配不同患者。
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	二氧化碳吸收器
	
	
	
	
	
	

	加强型气管插管
	
	
	
	
	
	

	麻醉机和呼吸机用呼吸管路
	
	
	
	
	
	

	气道接头（呼吸延长管）
	
	
	
	
	
	

	热湿交换器
	
	
	
	
	
	

	双腔支气管插管
	
	
	
	
	
	

	微量泵延长管
	
	
	
	
	
	

	无菌多通管
	
	
	
	
	
	

	一次性使用封堵支气管插管
	
	
	
	
	
	

	一次性使用喉罩气道导管
	
	
	
	
	
	

	一次性使用可视喉镜窥视片
	
	
	
	
	
	

	一次性使用连接管
	
	
	
	
	
	

	一次性使用麻醉穿刺包（腰硬联合包）
	
	
	
	
	
	

	一次性使用麻醉呼吸管路
	
	
	
	
	
	

	一次性使用麻醉用针
	
	
	
	
	
	

	一次性使用气管插管
	
	
	
	
	
	

	一次性使用气管插管组件（带喉镜片）
	
	
	
	
	
	

	一次性使用有创血压传感器
	
	
	
	
	
	

	医用喉罩
	
	
	
	
	
	



