智能毒麻柜参数：
[bookmark: _GoBack]1、实时记录下入库和出库的数据
2、提供密码锁和指纹识别等安全功能，确保发放安全
3、严格权限控制管理，非处方发药药师本人无法操作特殊药品处方
4、特殊药品规范化、智能化管理
5、封闭式存储，避光，防撬
（二）、重要的技术要求
2.1、设备材质为优质钢材，防盗防撬，外观简洁大方
2.2、设备空间利用率不低于80%，无需另设操作中端，设备集成触摸屏操作中端2.3、设备用来存放毒麻精等特殊药品，并可以接收医嘱，药师可以按需取出药品。
2.4对特殊药品进行管控，并提供历史记录查询，及各种所需报表。
2.5、设备储存方式采用抽屉式，核对指纹或密码，药品所在抽屉自动弹开提示取药。
2.6、设备存储不少于5000盒（瓶、支等）药品的储存药品数量。
2.7、设备提供不少于20个药品存储单元；存储品种数20-40种，并有相关指示或管控装置。
2.8、设备具备指纹识别、密码登录等多重权限控制管理功能。
2.9、设备具备库存管理、严格按医嘱取药功能，能实现药品的批号效期管理。
2.10、设备取药需要进行双指纹核对，确保毒麻精等药品的取药安全。可根据用户要求设置不同取药权限。
2.11、设备提供药师电子签名核对功能。（应附实际使用医生电子签名图片证明）
2.12、设备可实现与HIS无缝链接，能实时与HIS系统交换数据。
